
# Mobilní POS terminál V1S s tiskárnou

# Manuál

Ovládací prvky

**Zapnutí**

Krátký stisk: probuzení nebo zámek obrazovky  
Dlouhý stisk: stiskněte tlačítko po dobu 2-3 sekundy a zařízení se zapne; při zapnutém stavu podržte tlačítko 2-3 sekundy a vyberte, zda chcete zařízení vypnout nebo restartovat  
Restart: držte tlačítko stisknuté 11 sekund

**Tlačítko Zpět -** Návrat na předchozí obrazovku

**Tlačítko Home -** Návrat na domovskou obrazovku

**Tlačítko Menu -** přehled všech programů, které jsou aktuálně spuštěné. Program můžete zavřít, pokud jej přetáhnete na stranu

**Obsah obrázku text, mapa


Popis vygenerován s velmi vysokou mírou spolehlivosti**

**SIM -** při vkládání nebo vyjmutí karty musí být zařízení vypnuté. Odšroubujte zadní kryt a vložte SIM na místo znázorněné na obrázku.

**Nabíjecí kontakty –** využijete při dobíjení přes kolíbku (není součástí balení); standardně se zařízení dobíjí přes konektor USB-C.

Pokyny k tisku

Zařízení podporuje termoštítky 58mm se specifikací 57±0,5mm\*Ø40mm.

Otevřete kryt podle vzoru na obrázku (bod 1). Vložte papír podle vzoru na obrázku (bod 2). Zavřete kryt (bod 3).

Pokyny k dobíjení baterie

Nabíjení standardně funguje přes kabel USB-C. V případě dokoupení nabíjecí kolíbky je možné terminál dobíjet i jejím prostřednictvím.

**Popis baterie**

Zařízení používá baterii s kapacitou 5200 mAh. Baterie není uživatelsky vyměnitelná!

Dobíjejte prosím zařízení pravidelně, abyste zbytečně nesnižovali životnost baterie.

Zahájení používání

Vložte do (vypnutého) zařízení kompatibilní SIM kartu.  
Stiskněte zapínací tlačítko.  
Na zařízení zapněte Bluetooth, Wi-Fi nastavte připojení k bezdrátové síti.

**Bezpečnostní upozornění**

Nepoužívejte zařízení v prostředí, kde by mohlo hrozit nebezpečí výbuchu, nebo kontaktu s vodou; kde je abnormálně vysoká či nízká teplota, nebo vysoká prašnost.  
Se zařízením neházejte, nepokládejte na něj těžší předměty a dávejte pozor, aby do tiskové části zařízení nevnikaly drobné předměty.  
Nerozebírejte napájecí adaptér.  
Nesnažte se o výměnu baterie.  
Pozor, okraje tisku mají ostré hrany.  
Za používání v rozporu s bezpečnostními pokyny nenese výrobce odpovědnost.

Specifikace

|  |  |
| --- | --- |
| OS | Android 6 |
| Procesor | 1.3GHz, Quadcore |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 8 GB |
| LCD | 5,5“, 1280 × 720, IPS |
| Kamera | 5 Mpx, flash, autofocus |
| 3G | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100 |
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 3.0/4.0, BLE |
| GPS | GPS + AGPS |
| Baterie | 5200mAh |
| Tisk | Termotisk |
| Šířka papíru | 58 mm |
| Rychlost tisku | 60mm/s |
| Životnost tiskové hlavy | 50 km |
| Průměr papírového kotouče | 40 mm |
| Rozměry | 211 × 83 × 54 mm |
| Provozní teplota | 5 – 40 Celsia |

Likvidace

Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.


Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Karlova 37, 614 00, Brno) prohlašuje, že terminál V1S splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na ni vztahují.  
Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://www.satomar.cz>. Copyright © 2020 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz.

# Mobilní POS terminál V1S s tlačiarňou

# Manuál

Ovládacie prvky

**Zapnutie**

Krátke stlačenie: prebudení alebo zámok obrazovky  
Dlhé stlačenie: stlačte tlačidlo po dobu 2-3 sekundy a zariadenie sa zapne; pri zapnutom stave podržte tlačidlo 2-3 sekundy a vyberte, či chcete zariadenie vypnúť alebo reštartovať  
Reštart: držte tlačidlo stlačené 11 sekúnd pre automatický reštart zariadenia

**Tlačidlo späť -** návrat na predchádzajúcu obrazovku

**Tlačidlo Home -** návrat na domovskú obrazovku

**Obsah obrázku text, mapa


Popis vygenerován s velmi vysokou mírou spolehlivostiTlačidlo Menu -** prehľad všetkých programov, ktoré sú momentálne spustené. Program môžete zatvoriť ak ho pretiahnete na stranu

**SIM -** pri vkladaní alebo vytiahnutí karty musí byť zariadenie vypnuté. Odskrutkujte zadný kryt a vložte SIM na miesto znázornené na obrázku.

**Nabíjací kontakty -** využijete pri dobíjaní cez kolísku (nie je súčasťou balenia); štandardne sa zariadenie dobíja cez konektor USB-C.

Pokyny k tlači

Zariadenie podporuje termo štítky 58mm so špecifikáciou 57 ± 0,5mm \* Ø40mm.

Otvorte kryt podľa vzoru na obrázku (bod 1). Vložte papier podľa vzoru na obrázku (bod 2). Zatvorte kryt (bod 3).

Pokyny na dobíjanie batérie

Nabíjanie štandardne funguje cez kábel USB-C. V prípade dokúpenia nabíjací kolísky je možné terminál dobíjať aj jej prostredníctvom.

**Popis batérie**

Zariadenie používa batériu s kapacitou 5200 mAh. Batéria nie je užívateľsky vymeniteľná!

Dobíjajte prosím zariadení pravidelne, aby ste zbytočne neznižovali životnosť batérie.

Začatie používania

Vložte do (vypnutého) zariadenia kompatibilné SIM kartu.  
Stlačte zapínacie tlačidlo.  
Na zariadení zapnite Bluetooth, Wi-Fi a nastavte pripojenie k bezdrôtovej sieti.

**Bezpečnostné upozornenie**

Nepoužívajte zariadenie v prostredí, kde by mohlo hroziť nebezpečenstvo výbuchu, alebo kontaktu s vodou; kde je abnormálne vysoká či nízka teplota, alebo vysoká prašnosť  
So zariadením nehádžte, neklaďte naň ťažšie predmety a dávajte pozor, aby do tlačovej časti zariadenia nevznikali drobné predmety.  
Nerozoberajte napájací adaptér.  
Nesnažte sa o výmenu batérie.  
Pozor, okraje tlače majú ostré hrany.  
Za používanie v rozpore s bezpečnostnými pokynmi nenesie výrobca zodpovednosť.

Špecifikácie

|  |  |
| --- | --- |
| OS | Android 6 |
| Procesor | 1.3GHz, Quadcore |
| RAM | 1 GB |
| ROM | 8 GB |
| LCD | 5,5“, 1280 × 720, IPS |
| Kamera | 5 Mpx, flash, autofocus |
| 3G | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100 |
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 3.0/4.0, BLE |
| GPS | GPS + AGPS |
| Batérie | 5200mAh |
| Tlač | Termotisk |
| Šírka papíru | 58 mm |
| Rýchlosť tlače | 60mm/s |
| Životnosť tiskové hlavy | 50 km |
| Priemer papierového kotúče | 40 mm |
| Rozmery | 211 × 83 × 54 mm |
| Prevozní teplota | 5 – 40 Celzia |

Likvidácia

Tento prístroj obsahuje batérie a/alebo recyklovateľný elektronický odpad. V záujme ochrany životného prostredia prístroj nelikvidujte s domovým odpadom, ale ho odovzdajte na zbernom mieste pro elektronický odpad.

Vyhlásenie o zhode

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s.r.o. (Karlova 37, 614 00 Brno) prehlasuje, že terminál V1S spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.  
Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na http://www.satomar.cz. Copyright © 2020 Satomar, s. R. O. Všetky práva vyhradené.  
Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.  
Najaktuálnejší verzii manuálu nájdete vždy na www.mobilnipodpora.cz